**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87469376**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

**Брюки зимние Фаворит NEW (тк.Балтекс,210), т.серый**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р.

 Богатырева Е.А.

****

Рис. 1. Эскиз **Брюки зимние Фаворит NEW (тк.Балтекс,210), т.серый,**

вид спереди.



Рис. 2. Эскиз **Брюки зимние Фаворит NEW (тк.Балтекс,210), т.серый**,

вид сзади.

 Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое)брюк, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Брюки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

 **Брюки зимние Фаворит NEW (тк.Балтекс,210), т.серый**, предназначены для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 12.4.236-2011«Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Брюки** с застёжкой гульфика на тесьму «молния», с высоким поясом, застёгивающимся на две петли и пуговицы, и пятью шлёвками: двумя передними и тремя задними. Передние половинки брюк с боковыми внутренними карманами с наклонным входом. Передние половинки с усилительными накладками в области колена. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками.

***В правый боковой шов на уровне кармана вставляется тканая этикетка «Факел» (см. эскиз).***

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Пояс простёган вместе с утеплителем фигурно.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками по линиям, указанным на лекалах.В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны, вставляется этикетка основная.

***На левую переднюю половинку подкладки настрочена этикетка ФИО (см. схему).***