**Описание внешнего вида модели**

Костюм женский Бьютис изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из блузы и брюк.

**Блуза**прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму « молния».

Полочки с вертикальными рельефами ивнутренними боковыми карманами,вставленными в горизонтальные рельефы.Левый нагрудный накладной карман вставлен в вертикальный рельеф на уровни груди.Вертикальные рельефы от плечевого шва до горизонтальных рельефов,которые расположены под углом от центральной застежки до боковых швов.Верхняя часть борта отложная.

Спинка с вертикальными рельефами,расположенными от плеча до низа. Для регулировки ширины по линии талии в боковые швы вставлен хлястик, с застежкой на две кнопки.

Рукав длиной **¾**втачной, одношовный. Низ рукава обработан цельнокроенным отложным манжетом.

Воротник втачной, отложной. В горловину куртки вшивается размерная этикетка и вешалка из основной ткани.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

**Брюки**прямого силуэта. Пояс на резинке с вставкой по центру передней части.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом