**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468312**

**87468312 Костюм Фаворит-2 Премиум (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/св.серый**

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**Согласовано:**

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Онучина О.А.



Рис.1. Эскиз Костюм Фаворит-2 Премиум (тк.Балтекс) п/к, куртка.

Вид спереди и сзади



Рис.2. Эскиз Костюм Фаворит-2 Премиум (тк.Балтекс) п/к, полукомбинезон. Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

Костюм Фаворит-2 Премиум (тк.Балтекс,210) п/к, т.серый/св.серый предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму «молния», с цельнокроеной планкой, застегивающейся на три участка ленты-контакт, под которые вставлены контрастные паты. Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту «контакт» по поясу спинки.

*Полочки* на кокетках (из отделочной ткани) и с отрезными бочками. В шов притачивания кокеток вставлен контрастный кант. На центральной части полочек настрочены нагрудные накладные карманы с фигурными клапанами, верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки, боковой срез входит в пройму, отлетная часть закрывается на ленту контакт под которую вставлена пата. Правый накладной карман с зональным делением под ручку. ***В шве притачивания кокетки левой полочки под клапаном расположена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.*** На изнаночной стороне левой полочки расположен внутренний карман. ***На внутреннем кармане настрочена этикетка ФИО.***

***Тканевая этикетка «Факел» вшивается в нижний край левого нагрудного кармана, в передний шов (со стороны застёжки).*** В рельефном шве полочек расположены внутренние боковые карманы, вход в карманы декоративно отстрочен в виде листочки, по краям входа стоят закрепки.

*Спинка* цельнокроеная с двумя вертикальными складками для свободы движения, застроченными сверху до уровня лопаток, снизу до талии.

*Рукава* втачные трехшовные. Локтевая часть рукава с локтевой накладкой с вытачками, вытачки отстрочены отделочной строчкой на остром конце вытачки стоит закрепка. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на ленту «контакт» и вертикальной шлицей с притачной планкой.

*Воротник* втачной, отложной.

В горловину куртки вcтавляется основная этикетка и вешалка из основной ткани.

**Полукомбинезон** прямого силуэта с передней застежкой на тесьму «молния» и боковой (в правом шве) застежкой на тесьму «молния».

Передняя часть полукомбинезона с притачной грудкой, с поясом и двумя шлевками. На грудке полукомбинезона имеется накладной карман с тремя зональными делениями. Первая секция широкая с ассиметричным клапаном, застегивающимся на ленту «контакт», под которую вставляется пата из ткани контрастного цвета. Две другие секции узкие и без клапанов. На передних половинках брюк имеются боковые карманы с наклонным входом, бочек с цельнокроенной мешковиной, вход в карман фиксируется дополнительными закрепками – верхняя горизонтальная, параллельно поясу, нижняя не доходя 0.7 до бокового шва перпендикулярная входу. В области колена расположены накладные объемные наколенники-карманы с верхним входом, закрытые клапаном, один из коротких срезов вставлен в шаговый шов, застегивающиеся на ленту «контакт», под которую вставляется пата из ткани контрастного цвета. *На наколенниках устанавливаются закрепки насквозь с передней половинкой для фиксации предохранительных накладок (по разметке в лекалах).*  ***С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).***

Задняя часть полукомбинезона с притачной спинкой, поясом и двумя шлевками. Средняя часть пояса (между шлевками) с эластичной лентой для прилегания по фигуре. Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.

К нижнему срезу обтачки спинки прикреплена этикетка основная.