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Рис.1. Эскиз Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120), блуза, вид спереди 
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Рис.2. Эскиз Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120), блуза, вид  сзади
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Рис.3. Эскиз Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120),  брюки,  вид спереди и сзади


Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке. 
Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.  
Табл. 1
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200



Описание внешнего вида модели

Костюм женский Мокко (тк.ТиСи,120) изготавливается согласно ГОСТ 9896-88   «Комплект женской санитарной одежды. Технические условия». 
Костюм  состоит из блузы и брюк.
Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на пуговицу.
Полочка с подрезом по линии груди, с рельефами от подреза до низа. На бочках расположены накладные боковые карманы, входящие в рельефы и  в боковые швы.  По входу карманов в подгибку втачаны отделочные канты.
Спинка с рельефами от плечевых швов до низа. По талии в боковые швы  втачаны хлястики, завязывающиеся на узел.
Рукав втачной, короткий, одношовный, из двух частей с запахом на локтевую часть.
 Горловина – V-образная, с отделочным кантом. К обтачке спинки крепится основная этикетка.
Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом. По низу боковых швов обработаны разрезы.
Брюки прямого силуэта.  Пояс притачной с вставкой по переду,  с внутренней  эластичной тесьмой. 
Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
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