**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87472667**

К ГОСТ 9896-88 Комплект женской санитарной одежды. Технические условия

**Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), морская волна**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Токарева А.Р.



Рис.1. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), блуза, вид спереди



Рис.2. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), блуза, вид сзади




Рис.3. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), брюки, вид спереди и сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

**Описание внешнего вида модели**

Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), изготавливается согласно ГОСТ 9896-88 «Комплект женской санитарной одежды. Технические условия».

Костюм состоит из блузы и брюк.

**Блуза** полуприлегающего силуэта.

*Полочки* с рельефами, накладными карманами внизу, вставленными в рельеф и боковой шов, вход в карман с отделкой из отделочной ткани. Рельефы от проймы до низа изделия. Средняя часть полочки с подрезом, в который вставлена тесьма-молния. На правый нижний карман настрочен малый накладной карман с двумя патами

из отделочной ткани по рельефу. На левом бочке в области груди настрочен малый накладной карман.

*Спинка* со средним швом и рельефами от проймы до низа.

*Рукав* длиной до локтя, втачной, одношовный. Низ рукава обработан обтачкой из отделочной ткани..

Горловина с круглым вырезом, обработана обтачками. По горловине полочки настрочена планка из отделочной ткани. В горловину спинки на нижний срез обтачки крепится основная этикетка.

*Низ* изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

**Брюки** прямого силуэта. Талия фиксируется на цельнокроеный пояс с вставкой по переду и с внутренней эластичной тесьмой.

*Низ* брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.