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Рис.1. Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий, куртка.
Вид спереди и сзади.
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Рис.2. Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий, полукомбинезон.
Вид спереди и сзади.
Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке. 

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.  

Табл. 1

	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200


Описание внешнего вида модели

Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная вверху борта. 

Полочки и спинка на кокетках, по которым настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм. На полочках расположены два нагрудных кармана с клапанами, застёгивающимися на одну ленту «контакт». 
Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки). 
В левый верхний карман под клапан вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. 
Так же на полочках расположены два нижних накладных кармана с клапанами, застёгивающимися на две ленты «контакт», нижний срез которых уходит в подгибку низа. 

С изнаночной стороны левой полочки расположена этикетка ФИО (под нижним карманом). 
Рукава втачные, двухшовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. 

Воротник втачной отложной. 

В горловину вставлена вешалка из основной ткани и основная этикетка основная. 

Полукомбинезон (далее п/к) прямого силуэта с застёжкой на три петли и пуговицы в левом боковом шве, застежка-гульфик на две петли и пуговицы. 

П/к с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом и клапаном, застёгивающимся на две ленты «контакт». С изнаночной стороны грудки настрачивается этикетка ФИО под накладной карман.

На передних половинках расположены боковые накладные карманы с наклонным входом. 

Задние половинки п/к с цельнокроеной спинкой. Спинка с кулисой и внутренней эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре. 

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты. 

В области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25 мм.
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