**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87474782, 87474783**

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**87474782 Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/черный**

**87474783 Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, васильковый/серый**

**Согласовано:**

Руководитель дизайн-бюро:

Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Прибылова М.А.

( Богатырева Е.А.)



Рис.1. Эскиз **Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/черный**

Вид спереди.



Рис.2. Эскиз **Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/черный**

Вид сзади.

Рис.3. Эскиз **Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/черный**

Вид спереди и сзади.




Рис.4. Эскиз **Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, васильковый/серый**

Вид спереди.




Рис.5. Эскиз **Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, васильковый/серый**

Вид сзади.

Рис.6. Эскиз **Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к, васильковый/серый**

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

**Описание внешнего вида модели**

**Костюм Практик СОП (тк.Смесовая,210) п/к,** предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму «молния». Низ куртки на поясе с патами, фиксирующимися на ленту «контакт», для регулировки низа изделия по объему.

*Полочки* состоят из кокетки (из отделочной ткани), центральной части (из основной ткани) и бочков (из отделочной ткани). В шов притачивания кокетки к центральной части и бочку полочки вставлен кант из контрастной ткани. Под кант вставлены паты из репсовой тесьмы с полукольцами. По верхнему краю нижнего кармана проходит наклонная разделительная строчка от входа в карман до центральной застежки молния. Входы в карманы ограничены закрепками. В верхней части бочка полочки настрочена СОП 50мм, одним срезом входящая в карман, другим срезом входящая в шов притачивания рукава. ***Тканая этикетка-флажок «факел» вшивается в нижней части левого бокового шва.***

*Спинка* с кокеткой из отделочной ткани, в шов притачивания кокетки к спинке вставлен кант из контрастной ткани. Выше шва притачивания кокетки настрочена СОП 50 мм. Плечевые швы кокетки заходят на полочку в шов притачивания кокетки спинки и полочки вставлен кант из контрастной ткани, выше шва стачивания настрочена СОП 50 мм. Нижняя часть спинки состоит из двух частей – центральной и бочков. По швам притачивания центральной части и бочков объемные складки. Сгиб складки отстрачивается на 1-2 мм с изнаночной стороны. В районе талии на объеме стоит закрепка в соответствии с разметкой в лекалах.

*Рукава* втачные двухшовные, состоят из двух частей: передней и локтевой. Локтевая часть из отделочной ткани. Низ рукава обработан притачной манжетой, застегивающейся на одну петлю и пуговицу, и вертикальной шлицей ограниченной закрепкой.

*Низ* куртки обработан поясом с регулировочными патами фиксирующимися участком ленты «контакт».

*Воротник* втачной, стойка. Бортовая застежка молния вшивается до верхнего края воротника, в соответствии с разметкой в лекалах.

В горловину куртки вшивается вешалка из основной ткани и этикетка основная. (см. схему)

В левый боковой шов вшивается запасной лоскут с дополнительной пуговицей (см. схему)

***С изнаночной стороны левой полочки на мешковине кармана расположена этикетка ФИО.***

**Полукомбинезон** прямого силуэта с боковой застежкой в левом боковом шве на две петли и пуговицы и застежкой «гульфик» на две петли и пуговицы.

*Передняя часть полукомбинезона* с притачной грудкой, поясом и шлевками (из отделочной ткани). Притачная грудка с надставкой из отделочной ткани. На грудке расположен накладной карман с зональным делением и с клапаном с контрастным кантом, застегивающимся на две ленты контакт. В шов стачивания клапана вставлена пата из репсовой тесьмы. Верхним срезом клапан вставлен в шов притачивания надставки грудки.

На нижних частях передних половинок полукомбинезона расположены боковые карманы с наклонным входом. Вход в карман дополнительно фиксируется закрепками. Верхняя закрепка ставится параллельно шву притачивания пояса, нижняя закрепка ставится перпендикулярно входу в карман. Передние половинки полукомбинезона с наколенниками, в нижней части наколенника настрочена СОП 50 мм, с контрастным кантом в нижней части СОПа.

На левый боковой шов настрочен накладной карман с двумя боковыми цельнокроеными объемами, и закрывающийся клапаном с контрастным кантом и патой из репсовой тесьмы, застегивающийся на два участка ленты контакт.

*Задняя часть полукомбинезона* с цельнокроеной спинкой, на уровне талии для прилегания изделия по фигуре настрочена эластичная тесьма, ограниченная двумя шлевками из отделочной ткани. На правой задней половинке расположен накладной карман и два кармана для инструментов. В районе голени настрочена СОП 50 мм с контрастным кантом в нижней части.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и эластичной ленты.

***С изнаночной стороны грудки под карман настрачивается этикетка ФИО.***