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Рис. 1. Эскиз Костюм Фаворит-2 т.серый/св.серый, куртка.
Вид спереди и сзади
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Рис. 2. Эскиз Костюм Фаворит-2 т.серый/св.серый, полукомбинезон.
Вид спереди и сзади

[image: костюм Фаворит-2 Куртка цвет-2- Эскизы]
Рис. 3. Эскиз Костюм Фаворит-2 т.синий/васильковый, куртка.
Вид спереди и сзади.

[image: ]Рис. 4. Эскиз Костюм Фаворит-2 т.синий/васильковый, полукомбинезон.
Вид спереди и сзади
Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.
Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания. 
     Табл. 1.
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200



Описание внешнего вида модели
Костюм Фаворит-2 (п/к) предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямая, с центральной застёжкой на тесьму «молния», с цельнокроеной планкой, застегивающейся на три участка ленты-контакт, под которые вставлены контрастные паты. Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту контакт по поясу спинки в области боковых швов.
Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани и с отрезными бочками. В шов притачивания кокеток вставлен контрастный кант. На центральной части полочек расположены накладные нагрудные карманы, вертикальной стороной входящие в шов притачивания боковых частей полочки к центральным. Правый нагрудный карман со складкой, припуск которой направлен к боковому шву. Правый нагрудный карман закрывается клапаном, ассиметрично застегивающимся на один участок ленты-контакт. Под ленту-контакт вставлена пата из контрастной ткани. Клапан вставлен в шов притачивания кокетки. Левый нагрудный карман с зональным делением под ручку. В швах притачивания боковых частей полочек оформлены нижние внутренние карманы. Вход в карман отстрочен в виде листочки. Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставляется в нижней части левого нагрудного кармана со стороны борта. В подгибке верхнего среза левого нагрудного накладного кармана расположена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. На изнаночной стороне левой полочки на мешковине кармана настрочена этикетка ФИО. 
Спинка цельнокроеная с двумя симметричными вертикальными складками (припуск складки направлен к боковым швам), застроченными в верхней части на 6,5 см и в нижней части на 18 см.
Рукава втачные, двухшовные. Рукава состоят из двух частей – передней и локтевой. На локтевой части располагается локтевая накладка с двумя застроченными складками. Локтевая накладка вертикальными сторонами входит в швы рукава. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на ленту-контакт и шлицей с притачной планкой контрастного цвета.
Воротник втачной, отложной. 
В горловину куртки вставляется основная этикетка и вешалка из основной ткани.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застежкой «гульфик» на тесьму «молния» и боковой застежкой на две петли и пуговицы в правом шве.
Полукомбинезон (далее п/к) с притачной грудкой. На грудке расположен накладной карман с клапаном из отделочной ткани, застегивающийся на одну ленту-контакт. Под ленту-контакт вставлена пата контрастного цвета. С изнаночной стороны грудки под карман настрачивается этикетка ФИО.
Передние половинки с боковыми накладными карманами. Вход в карман наклонный, обработан обтачкой и фиксируется дополнительными закрепками. В области колена на передних половинках располагаются по две пары застроченных складок. 
Полукомбинезон с цельнокроеной спинкой, с изнаночной стороны в области талии настрочена кулиса с внутренней резинкой. На правой задней половинке полукомбинезона настрочен накладной карман.
Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.
Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.
[bookmark: _GoBack]К нижнему срезу обтачки спинки прикреплена этикетка основная.
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