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Рис.1.Эскиз Костюм Престиж NEW (тк.Протек,240) п/к,  куртка.
Вид спереди и сзади.
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Рис.2. Эскиз Костюм Престиж NEW (тк.Протек,240) п/к, полукомбинезон.
Вид спереди и сзади.


Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое)изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.
Изделияпо размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания. 
     Табл. 1.
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200



Описание внешнего вида модели
Костюм Престиж NEW (тк.Протек,240) п/к, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямая, с центральной застёжкой на тесьму «молнию», закрытой ветрозащитной планкой, застегивающейся на ленту «контакт»(1шт. располагается на воротнике, 3 шт. - по борту и 1 шт. - на поясе).Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту «контакт» по поясу спинки, для регулировки низа изделия по объему.
Полочки и спинка с цельнокроеной кокеткой, в шов притачивания кокетки к полочкам и спинке вставлен светоотражающий кант. Полочка состоит из двух частей: центральной и нижней. На центральной части полочки располагаются прорезные карманына молниях с листочкой.На левом нагрудном кармане в шов притачивания мешковины кармана вставлена петля из репсовой ленты.На мешковине левого нижнего  кармана расположена этикетка ФИО.На нижней части полочки располагаются накладные карманы с наклонным входом и светоотражающим кантом. Накладные карманы вертикальными срезами входят в боковой шов и бортовую застежку, верхний срез входит в шов стачивания центральной и нижней частей полочки, нижний – в шов втачивания пояса. Тканая этикетка-флажок «факел» вшивается в нижней части правого бокового шва.
Кокетка спинки притачивается к спинке таким образом, что в середине шва образуются сквозные вентиляционные отверстия (два отверстия, которые ограничены декоративными закрепками). 
Рукава втачныетрехшовные, состоят из трех частей: центральной, передней и локтевой.Центральная часть рукава с горизонтальным делением на две детали, в шов стачивания которых вставлен светоотражающий кант. Низ рукава обработан притачной манжетой, застегивающейся на ленту «контакт» и вертикальной шлицей с притачной планкой.
Воротник втачной, стойка. 
В горловину куртки вшивается вешалка из основной ткани и этикетка основная.

Полукомбинезон прямого силуэта с передней центральной застежкой на двухзамковую тесьму «молния».
Передняя часть полукомбинезона с притачной грудкой. Притачная грудка с кокеткой. В шов притачивания кокетки вставлен светоотражающий кант. На грудкерасполагаются накладные карманы с наклонным входом. Накладной карман грудки боковым срезом входит в шов притачивания молнии, нижним срезом – в шов стачивания грудки с нижней частью полукомбинезона, верхним – в шов стачивания грудки и кокетки грудки. На передних половинках полукомбинезонарасположены боковые накладные карманы фигурной формы. Вход в карман дополнительно фиксируется закрепками. Передние половинки полукомбинезона с горизонтальным делением над коленом, в шов стачивания верхних и нижних частей вставлен светоотражающий кант. На нижней части передней половинки расположены 4 вытачки (2 к боковому шву и 2 к шаговому).
Задние половинки полукомбинезона с притачной спинкой. Спинка с внутренней кулисой и эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре. Задние половинки с горизонтальным делением. В шов стачивания верхних и нижних частей вставлен светоотражающий кант.
Бретели из эластичной ленты регулируются при помощи пряжек-фастексов. Концы бретелей фиксируются двухщелевымипряжками.
По центру внутреннего края обтачки спинки вшивается этикетка основная.
На  левую грудку с изнанки по намелке в лекалах настрачивается этикетка ФИО.
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