**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №** **87468226, 87480296**

к ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента.

Общие технические условия».

**87468226 Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.синий**

 **87480296 Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.серый**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Богатырева Е.А.



Рис.1.Эскиз **Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.синий**,

вид спереди.



Рис.2.Эскиз **Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.серый**,

вид спереди.



Рис.3.Эскиз **Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.синий,**

вид сзади.



Рис.4.Эскиз **Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280), т.серый,**

вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

**Куртка с капюшоном Актив (тк.Флис, 280),** предназначена для повседневного ношения в различных бытовых и общественных условиях, изготавливается в соответствии с ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия».

**Куртка** прямого силуэта, с втачным капюшоном, с центральной застёжкой на тесьму «молния».

В нижней части полочек расположены накладные карманы с наклонным входом, обработанным цельнокроеной обтачкой. Вход в карман ограничен закрепками. Передний срез карманов входит в борт, в шов притачивания застежки «молния».

***Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край правого кармана (со стороны бокового шва).***

 *Рукава* втачные, одношовные. Рукава заканчиваются притачными манжетами.

 *Капюшон* состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шнура, выходящего через петли. В горловину с внутренней стороны, в шов притачивания капюшона вставляется этикетка основная.

В левый боковой шов вшит запасной лоскут ткани.