**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №**

К ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**50803000 Костюм женский повара Шеф (тк.ТиСи), белый/бирюзовый**

**87481882 Костюм женский повара Шеф (тк.ТиСи), черный/красный**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Смирнова Т.Р.

14 октября 2021г.



Рис.1. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), белый/бирюзовый.

Китель, вид спереди




Рис.2. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), белый/бирюзовый.

Китель, вид сзади




Рис.3. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), белый/бирюзовый.

Брюки, вид спереди и сзади




Рис.4. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), белый/бирюзовый.

Колпак, вид спереди и сзади




Рис.5. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), белый/бирюзовый.

Фартук, вид спереди




Рис.6. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), белый/бирюзовый

Платок, вид спереди



Рис.7. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), черный/красный

Китель, вид спереди



Рис.8. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), черный/красный

Китель, вид сзади




Рис.9. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), черный/красный

Брюки, вид спереди и сзади




Рис.10. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), черный/красный

Колпак, вид спереди и сзади




Рис.11. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), черный/красный

Фартук, вид спереди




Рис.12. Эскиз Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), черный/красный

Платок, вид спереди

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

**Описание внешнего вида модели**

Костюм женский Шеф (тк.ТиСи), изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из кителя, брюк, фартука и косынки.

**Китель** полуприлегающего силуэта, двубортная застежка на петли и пукли.

*Полочки* с рельефами, карманом на левой стороне в шве и 2-мя боковыми карманами в шве, входящими в боковой шов. Рельефы от плеча до низа изделия.

*Спинка* с центральным швом.

*Рукав* втачной, одношовный, длиной до локтя. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

*Воротник* втачной-стойка. В горловину спинки вставлена вешалка, основная этикетка.

*Низ* изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

**Брюки** прямого силуэта. Пояс цельнокроеный с внутренней эластичной тесьмой.

*Низ* брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

**Колпак** *Донышко* с односторонними складками. *Околыш* с надставкой на завязках**.** Концы завязок обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом.

**Передник** цельнокроеный, выше колена, с притачным поясом, завязывающимся сзади. По шву притачивания пояса 2 защипа, срез обработан обтачкой. Боковые срезы и низ передника обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

**Шейный платок** цельнокроеный, швы в подгибку с закрытым срезом.