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Рис. 1. Эскиз Костюм Статус брюки, т.синий/серый. Куртка. 
Вид спереди и сзади.
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Рис. 2. Эскиз Костюм Статус брюки, т.синий/серый. Брюки. 

Вид спереди и сзади.
Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания. 

Табл. 1

	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200


Описание внешнего вида модели
Костюм Статус предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и брюк. 

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на тесьму «Молния». В области проймы на полочке и спинке расположены вентиляционные отверстия, оформленные люверсами. Низ куртки на поясе с патами для регулировки по объему, фиксирующимися на две кнопки по поясу спинки. В горловину вставлена основная этикетка и вешалка.
Полочки с двойными кокетками из отделочной ткани, переходящими на спинку. В шов притачивания кокеток вставлен светоотражающий кант. Полочки с отрезными бочками из отделочной ткани. На центральной части полочек расположены нагрудные карманы с фигурными клапанами, застегивающимися на одну кнопку. Накладной карман правой полочки с двумя складками, направленными к застежке и боковому шву. Вход в карман обработан обтачкой. Накладной карман левой полочки сложный с верхним малым карманом с вертикальным делением. Первое от застежки деление с объемом. Вход в малый карман обработан кантом из отделочной ткани. В подгибку верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для бейджа на 4 см от среза со стороны застежки левого нагрудного кармана. Тканевая этикетка «Факел» вставляется в нижний край левого нагрудного кармана, в передний срез (со стороны застёжки). На левой полочке расположен нагрудный прорезной карман с тесьмой «Молния». В рельефном шве полочек расположены внутренние боковые карманы, вход в карманы декоративно отстрочен в виде листочки, по краям входа стоят закрепки. На подкладке нижнего кармана левой полочки настрочена этикетка ФИО.
Спинка с двойной кокеткой из отделочной ткани. В шов притачивания кокетки вставлен светоотражающий кант. Спинка с отрезными бочками из отделочной ткани. Центральная часть спинки с двумя вертикальными складками для свободы движения, застроченными снизу до талии. Внутреннее ребро складок отстрочено строчкой на 1-2 мм от сгиба. 
Рукава втачные, трехшовные, состоят из передней, центральной и локтевой частей. Центральная часть рукава состоит из верхней и нижней частей (верхняя часть из отделочной ткани). В шов стачивания верхней и нижней частей рукава вставлен светоотражающий кант. Рукава заканчиваются вертикальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на две кнопки.
Воротник втачной, отложной. Верхний воротник из отделочной ткани.
Брюки прямого силуэта с центральной застёжкой «гульфик» на тесьму «Молния». Пояс с семью шлёвками под ремень, застёгивающийся на одну петлю и пуговицу. Пояс с кулисой, в которую вставлена перфорированная резинка для регулировки по объему. По центру спинки в шов притачивания пояса с изнаночной стороны вставлена основная этикетка. 
Передние половинки имеют боковые карманы с отрезными бочками из отделочной ткани. С изнаночной стороны левой передней половинки на малой мешковине расположена этикетка ФИО. На передних половинках с переходом на задние половинки брюк расположены накладные карманы с объемом по трем сторонам, с фигурными клапанами из отделочной ткани, застегивающимися на одну кнопку. Верхний срез карманов обработан вподгибку с закрытым срезом. Накладной карман левой половинки брюк имеет верхний малый карман с вертикальным делением. 
В области колена на передних половинках брюк наколенники с вытачками, которые отстрочены отделочной строчкой. В нижний шов настрачивания наколенников вставлен светоотражающий кант. 
Задние половинки брюк с кокеткой и накладными карманами. 
Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.
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